|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Généralités | Entreprise/Site |  |
| Poste de travail |  |
| Période (Date/Heure) | Du :  | Au :  |
| Travaux à exécuter |  |
| Chef d’équipe – prestataire externe  |  |
| Personne de contact JURA Materials |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Autorisation | **L’instruction** « *Comportement en cas d’urgence »* a-t-elle été délivrée ? (Comportement et place de rassemblement) | [ ]  compris |
| **La planification des travaux** a-t-elle été effectuée ?* Canalisations souterraines et lignes électriques connues (emplacement/type de milieu) et activités discutées avec le propriétaire
* Conduites (si nécessaire) vidées et nettoyées, énergie déclenchée et consignée
* Rapport de sécurité en cas de talus de 4m de hauteur ou de charge supplémentaire disponible
* Conditions météorologiques prises en considération
 | [ ]  effectué |
| La **place de travail** a-t-elle été préparée ? * Parois dès 1,5m assurée (étaies, angles de pente appropriés,...)
* Accès sûr dans la fosse (échelle) ou tranchées (escabeau)
* Distances respectées:
* Largeurs suffisantes dans les fouilles/fosses d’au minimum 60cm
* Distances minimales entre l’excavation et les fosses (50cm) et fouilles (100cm)
* Etayage à 15 cm minimum du bord de la tranchée
* Autres distances selon SUVA 67148
* Personne dans la zone de danger des engins, véhicules, appareils et charges
* Aération suffisante (gaz d’échappement des engins, autres gaz)
 | [ ]  effectué |
| Les **équipements de travail** sont-ils en bon état ? * Tous les moyens engagés en bon état
 | [ ]  contrôlé |
| **Formations / Contrôles** disponibles/planifiés?* Information périodique aux personnes impliquées concernant les dangers spécifiques liés aux travaux d’excavation
* Contrôle du respect des règles par les supérieurs sur site
 | [ ]  disponible |
| Des **moyens et des procédures de sauvetage** ont-ils été préparés ? **(concept de sauvetage)** * Moyens de sauvetage au poste de travail disponible ?
 | [ ]  préparé |
| **Autorisations particulières*** Travaux proches de conduites de gaz naturel/biogaz autorisés seulement pour les entreprises d’exploitation du réseau de gaz (ou sous sa supervision)
 | [ ]  Conditions remplies |
| **Mesures supplémentaires :** |  |
| **Confirmation de la mise en œuvre des mesures** Chef d’équipe prestataire externe | Date/Signature : |
| **Validation** Personne de contact JURA Materials | Date/Signature : |

* Si nécessaire, requérir les autorisations pour d’autres travaux très dangereux !
* Copies de la liste (Original : personne de contact Jura Materials ; copie: chef d’équipe prestataire externe)