|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Généralités | Entreprise/Site |  | |
| Poste de travail |  | |
| Période (Date/Heure) | Du : | Au : |
| Travaux à exécuter |  | |
| Chef d’équipe – prestataire externe |  | |
| Personne de contact  JURA Materials |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorisation | **L’instruction** « *Comportement en cas d’urgence »* a-t-elle été délivrée ? (Comportement et place de rassemblement) | | compris |
| **La planification des travaux** a-t-elle été effectuée ?   * Canalisations souterraines et lignes électriques connues (emplacement/type de milieu) et activités discutées avec le propriétaire * Conduites (si nécessaire) vidées et nettoyées, énergie déclenchée et consignée * Rapport de sécurité en cas de talus de 4m de hauteur ou de charge supplémentaire disponible * Conditions météorologiques prises en considération | | effectué |
| La **place de travail** a-t-elle été préparée ?   * Parois dès 1,5m assurée (étaies, angles de pente appropriés,...) * Accès sûr dans la fosse (échelle) ou tranchées (escabeau) * Distances respectées: * Largeurs suffisantes dans les fouilles/fosses d’au minimum 60cm * Distances minimales entre l’excavation et les fosses (50cm) et fouilles (100cm) * Etayage à 15 cm minimum du bord de la tranchée * Autres distances selon SUVA 67148 * Personne dans la zone de danger des engins, véhicules, appareils et charges * Aération suffisante (gaz d’échappement des engins, autres gaz) | | effectué |
| Les **équipements de travail** sont-ils en bon état ?   * Tous les moyens engagés en bon état | | contrôlé |
| **Formations / Contrôles** disponibles/planifiés?   * Information périodique aux personnes impliquées concernant les dangers spécifiques liés aux travaux d’excavation * Contrôle du respect des règles par les supérieurs sur site | | disponible |
| Des **moyens et des procédures de sauvetage** ont-ils été préparés ? **(concept de sauvetage)**   * Moyens de sauvetage au poste de travail disponible ? | | préparé |
| **Autorisations particulières**   * Travaux proches de conduites de gaz naturel/biogaz autorisés seulement pour les entreprises d’exploitation du réseau de gaz (ou sous sa supervision) | | Conditions remplies |
| **Mesures supplémentaires :** |  | |
| **Confirmation de la mise en œuvre des mesures** Chef d’équipe prestataire externe | Date/Signature : | |
| **Validation** Personne de contact JURA Materials | Date/Signature : | |

* Si nécessaire, requérir les autorisations pour d’autres travaux très dangereux !
* Copies de la liste (Original : personne de contact Jura Materials ; copie: chef d’équipe prestataire externe)